**Załącznik nr 3 – OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr 10/ 2.1/ 2022 z dnia 30.11.2022 r.,

**Specyfikacja techniczna**

**Dostawa frezarki CNC z osią obrotową zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi:**

* *Zakres roboczy osi X-Y-Z – wymiary najbardziej zbliżone do 300x400x100mm*
* *Zakres obrotów elektrowrzeciona: ok 5000 - 20000 obr./min.*
* *Dokładność programowa: min 0.03mm*
* *Dokładność robocza: min 0.05mm*
* *Wszystkie osie napędzane silnikami krokowymi*
* *Możliwość obrabiania materiałów m.in: drewno, OSB, MDF, HPL, PCV, plexa, plastiki i pochodne, tworzywa sztuczne, kompozyty typu alucobond, dibond, aluminium i inne metale lekkie*
* *Elektrowrzeciono chłodzone cieczą przystosowane do obróbki aluminium i lekkich metali*
* *Dodatkowa możliwość wykonania obróbki: wycinania, nacinania, wiercenia i grawerowania*
* *Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy*